101. BOTE PARA RPBI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. BOTE RÍGIDO CON TAPA HERMÉTICA DE POLIPROPILENO COLOR ROJO GRADO MÉDICO LIBRE DE CLORO Y METALES PESADOS. 2. RESISTENTE A FRACTURAS Y PÉRDIDAS DE CONTENIDO AL CAERSE 3. UNA CAPACIDAD DE 30 LT 4. CUERPO ROJO/TAPA TRANSPARENTE. 5. MEDIDAS EXTERIORES: 40 × 28 × 68.5 CM 6. LA TAPA ES TRASLÚCIDA, TIPO DOMO CON SEPARADOR DE AGUJAS, CON ENSAMBLE SEGURO Y CIERRE PERMANENTE Y CUENTA CON LÍNEA DE LLENADO MÁXIMO. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |