127. UNIDAD DE ENFRIAMIENTO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | PARTIDA | |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN: UNIDAD DE ENFRIAMIENTO  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. UNIDAD PARA ALMACENAR Y MANTENER FRÍAS LAS COMPRESAS PARA SU USO EN LA TERAPIA DE FRÍO. 2. CONGELADOR CON UN RANGO DE TEMPERATURA FRÍA TERAPÉUTICA DE -12 °C A -6 °C Y CON AJUSTE DE PERILLA DE CONTROL DE FRÍO. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | | DESCRIPCIÓN | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | | DESCRIPCIÓN | | | |
|  | |  | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LOS SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO** |  |