138. CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1.-CUBETA DE 12 LITROS FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO PULIDO SANITARIO, DIMENSIONES DE 27CM DE ALTURA X 31 CM DE DIÁMETRO SUPERIOR Y 19.5 DE DIÁMETRO INFERIOR EN UNA SOLA PIEZA. 2.-ASA DE ACERO INOXIDABLE REDONDO DE 6.3 MM AISI 304 DE AL MENOS 1⁄4 DE PULGADA DE DIÁMETRO REDONDO DE 6.3 MM CON ACABADO PULIDO.  CON SOPORTES DEL MISMO MATERIAL EN CALIBRE 18 TROQUELADAS CON ACABADOS DEVASTADOS Y PULIDOS.  COMPATIBLE AL 100% CON EL PORTACUBETAS. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |