64. ESTADÍMETRO PORTÁTIL DIGITAL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DEFINICIÓN: ESTADÍMETRO DIGITAL PARA NIÑOS Y ADULTOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:  1. SÓLIDA PLATAFORMA DE VIDRIO CON TOPE INTEGRADO PARA LOS TALONES IDEAL PARA LA MEDICIÓN DIGITAL DE NIÑOS PEQUEÑOS Y DE ADULTOS.  2. ALCANCE DE MEDICIÓN: 30 – 220 CM, DIVISIÓN 1MM  3. LÍNEA DE FRANKFURT PARA POSICIONAMIENTO PRECISO DE LA CABEZA Y PANTALLA CON ILUMINACIÓN DE FONDO BLANCA EN LA CORREDERA DE MEDICIÓN.  4. DIMENSIONES: 440 X 60 X 365 MM (+-30MM)  6. CON FUNCIONES COMO DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA, AJUSTE DE CERO SELECCIONABLE, CONMUTACIÓN CM/INCH, AUTO-SEND, SEND, INTERFAZ WIRELESS, HOLD  7. POTENCIA: PILAS Y ELIMINADOR DE CORRIENTE | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |