122. REFRIGERADOR CON ESTABILIDAD DE 4 GRADOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN: REFRIGERADOR DE 4 GRADOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. REFRIGERADOR A DE 1 A 12 GRADOS CENTÍGRADOS CON ESTABILIDAD DE 4 GRADOS 2. CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL 3. CAPACIDAD DE 10 PIES Y TENSIÓN DE 115 VOLTIOS 4. DIMENSIONES EXTERNAS: 1888 MM (ALTO) X 720 MM (ANCHO) X 697 MM (PROF).   1960MM ALTO 720 MM ANCHO 720 MM PROF   1. DIMENSIONES INTERIORES: 1394 MM (ALTO) X 641 MM (ANCHO) X 549 MM (PROF).PESO: 100.5 KG.VOLUMEN: 490.6 LTS.525 LTS 2. CAPACIDAD DE CONTENEDOR: (20'- 21), (40'- 45), (53' - 60)NO. DE PUERTAS: 1.NO. DE PARRILLAS : 6 3. RANGO DE TEMPERATURA: 0ºC A 7ºC. 4. CON LLANTAS | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |