131. CARRO DE DISTRIBUCIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. ESTRUCTURA DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE CON UN ACABADO PULIDO SANITARIO. 2. TRES REPISAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CON UN BORDE DE 1” EN CAL 20 ACABADO PULIDO. 3. CON PARACHOQUES 4. RUEDAS DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO GIRATORIAS DE CAUCHO, CON DOS FRENOS. 5. MEDIDAS GENERALES: 28 X 17 X 33" +/- 5%. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |