174. MESA ALTA CON TARJA Y TRAMPA PARA YESOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. CUBIERTA Y REBORDE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL NO.22 CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO O DERECHO DE 45 X 49 X 19 CM Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA DE 40 X 40 X 30 CM CON CANASTILLA DESMONTABLE Y NIPLE PARA DESCARGA (DESAGÜE) DE ACERO INOXIDABLE, SOLDADO. 2. CUERPO Y ENTREPAÑO Y PUERTAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. NO.22 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 3. ESTRUCTURA DE ACERO CAL. NO.18 DE 32 X 32 MM (1.1/4” X 1.1/4”), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 4. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) Y REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO. 5. REGATÓN AJUSTABLE DE ALUMINIO Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. 6. REJILLA CON PERFORACIONES DESMONTABLE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. NO. 20 ACABADO PULIDO. 7. VITRINA IZQUIERDA – DERECHA CON PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS 8. TRAMPA PARA YESO. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 | MEZCLADORA VERTICAL DE CUELLO DE GANSO LARGO, LLAVES DE ALETA CORTA Y CHIFLÓN, ACABADO CROMADO. | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |