184. MESA RIÑÓN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1.-MESA RIÑÓN DE ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CAL.18 DE 2.54 CM (1”) DE DIÁMETRO 2.-ACABADO ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304. BASTIDOR DE CANAL PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 18 DE 2.54 X 2.54 CM (1 X 1”). 3.-BARANDAL DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE 0.95 CM (3/8”) DE DIÁMETRO, SOLDADO A LA CUBIERTA. 4.-CUBIERTADE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 TIPO AISI 304. 5.-RRUEDAS DE GEL DE 10.1 CM (4”) DE DIÁMETRO, CON RODAJES CROMADOS. 6.-ACABADO PULIDO.  7.-CON COMPARTIMENTO INFERIOR. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |