36. BOTE PARA BASURA DE 95 GALONES

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: BOTE PARA BASURA DE 95 GALONES 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. CUERPO DE POLIETILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD (0.95 G/CM3).    2. INTERIOR DEL CUERPO DE PAREDES LISAS Y REDONDEADAS.    3. TAPA DE POLIETILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD (0.95 G/CM3).    4. MATERIAL NO DEFORMABLE EN CONDICIONES NORMALES DE USO A TEMPERATURA AMBIENTE DE HASTA 60°C.    5. CON ASA FRONTAL.    6. CON DOS RUEDAS DE GOMA, DE 20 CMS DE DIÁMETRO, PARA USO RUDO EN UN EJE TUBULAR DE ACERO DE 3/4".    7. DIMENSIONES GENERALES (+/- 3 CM): FRENTE 58.5 CM. X FONDO 88 CM. X ALTURA 126.4 CM    8. PESO APROXIMADO 16 KGS. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT |  | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A |  | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |