71. EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 3. COMPATIBLE CON 2.2, 4.5 O 5.5 PRESIONES DEL CILINDRO 4. DURACIÓN DISPONIBLE: 30 ‘, 45’, 60 ‘O 75’ 5. REDUCTOR DE PRESIÓN REDUNDANTE DOBLE 6. ALARMA TÁCTIL 7. CONVERTIBILIDAD TOP DOWN | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 | INCLUYA FILTROS ACORDES AL EQUIPO OFERTADO. | | | | |
|  | INCLUYE MANGUERAS DE CONEXIÓN ACORDE AL EQUIPO | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |