78. POTENCIALES AUDITIVOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: POTENCIALES AUDITIVOS 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. POTENCIALES AUDITIVOS DE TALLO CEREBRAL    2. POTENCIALES MULTIFRECUENCIAS O DE ESTADO ESTABLE VÍA AÉREA Y VÍA ÓSEA    3. CON EQUIPO DE CÓMPUTO LAPTOP    4. POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS TRANSIENTES (CORTA, MEDIA Y LARGA LATENCIA)    5. POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE ESTADO ESTABLE (40 Y 80 HZ)    6. AUDIOMETRÍA TONAL LIMINAR Y SUPRALIMINAR.    7. SISTEMA VERSÁTIL QUE PERMITE SER INSTALADO ATENDIENDO A MÚLTIPLES CONFIGURACIONES, Y SU USO TANTO DENTRO COMO FUERA DE UNA CÁMARA AUDIOMÉTRICA    8. FRECUENCIA DE MUESTREO DE 25 KHZ.    9. CLIC DE DURACIÓN PROGRAMABLE (0.06 A 1 MS)    10. TONOS BREVES CON TIEMPOS DE SUBIDA/CAÍDA PROGRAMABLES (0.5 A 20 MS)    11. TONOS BREVES CON ENVOLVENTES PROGRAMABLES (LINEAL, GAUSIANA, EXPONENCIAL, HAMMING, BLACKMAN)    12. TONOS MODULADOS EN AMPLITUD: 500 A 8,000 HZ    13. ESTIMULO ENMASCARANTE RUIDO BLANCO | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |