99. MEDIDOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL PARA BEBÉS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN: MEDIDOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL PARA BEBÉS TÉCNICA NO INVASIVA.  CON SISTEMA DE PLETISMOGRAFÍA DE DESPLAZAMIENTO DE AIRE (ADP).  PARA BEBÉS QUE PESAN ENTRE 1 Y 8 KG.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. BASADO EN LA PLETISMOGRAFÍA POR DESPLAZAMIENTO DE AIRE. 2. QUE INCLUYA HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIOS PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE COMPOSICIÓN CORPORAL PRECISA, 3. QUE INCLUYA PC, CARRO, BALANZA DIGITAL INTEGRADA (PARA LA MEDICIÓN DE LA MASA CORPORAL), CALIBRACIÓN, ETC. 4. TIEMPO DE PRUEBA RÁPIDO-COMPLETA EN SOLO 7 MINUTOS (2 MINUTOS DENTRO DE LA CÁMARA). 5. COMPLETAMENTE NO INVASIVO. 6. CON CRITERIOS DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA CONSTANTE, VENTILACIÓN, SENSORES DE CO2 INTEGRADOS DENTRO DE LA COMBA 7. FILTRO HEPA 8. PARADA DE EMERGENCIA REDUNDANTE. 9. QUE AJUSTE A LA PRUEBA A LA MAYORÍA DE LAS CONDUCTAS INFANTILES (LLANTO, MOVIMIENTO, ETC.) 10. EL BEBÉ DEBE SER VISIBLE EN TODO MOMENTO A TRAVÉS DE LA VENTANA DE LA UNIDAD. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LOS SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |