104. CARRO DE CROMO CON ESTANTE TIPO CESTA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | PARTIDA | |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | * 1. CON UN ASA PARA DESPLAZAMIENTO.   2. 4 RUEDAS ORIENTABLES, 2 DE ELLAS CON FRENO.   3. RUEDAS GIRATORIAS DE CAUCHO DE 4": 2 CON SEGURO.   4. 2 REPISAS SUPERIORES CON UN BORDE DE 1" Y UN LADO ABIERTO.   5. LAS REPISAS A 12" DE DISTANCIA.   6. PARACHOQUES PARA PROTEGER PAREDES, MESAS Y PUERTAS.   7. ACERO INOXIDABLE TIPO 430.   8. DIMENSIONES:31 X 19 X 33 (+/- 5%).   9. CAPACIDAD DE CARGA DE 500 LB / 226 KG (+/- 5%). | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | | DESCRIPCIÓN | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | | DESCRIPCIÓN | | | |
|  | |  | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |