134. CARRO PORTA EXPEDIENTES GRANDE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: CARRO DE ACERO GRIS CON BANDEJAS PARA TRANSPORTAR EXPEDIENTES 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1.-FABRICADO DE ACERO DURADERO  2.-MEDIDAS 40 X 24 X 32 “ GRIS  3.-BANDEJA DE 3” DE PROFUNDIDAD ESTÁN A 20” DE DISTANCIA  4.-RUEDAS (4) GIRATORIAS DE POLIPROPILENO DE 5”  5.-CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA 363 KG  6.-2 REPISAS | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |