175. MESA CARRO ANESTESIOLOGO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | MESA CARRO ANESTESIÓLOGO FABRICADO CUERPO CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL 20.  DOS CAJONES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CON JALADERAS INTEGRADAS Y CERRADURAS.  2.- CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, ACABADO PULIDO.  3.- ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.58MM. (1") DE DIAMETRO; CAL 18 ACABADO PULIDO, CON REFUERZO DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.58 MM. (5/8") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.  4.- PROTECTOR PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO DE 1.58MM, DE UNA SOLA PIEZA; ACABADO PULIDO.  5.- RUEDAS DE GEL DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO.  DIMENCIONES 70X44X105CMS  TOLERANCIAS EN LAS DIMENCIONES GENERALES +- 1.0 CM. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |