45. CARRO ARENERO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. CAPACIDAD NOMINAL (L) 60 2. MATERIAL CILINDRO DE ACERO 3. PINTURA ELECTROSTÁTICA ROJA O AMARILLA 4. PESO (KG) (APROX) 12 5. ALTURA DE EQUIPO (CM) (APROX) 94 6. DIÁMETRO (CM) (APROX) 46 | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 | PALA CUADRADA 40 PULGADAS | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |