1. ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA  REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | 1.- ANAQUEL METÁLICO TIPO ESQUELETO.  2.- CON 5 ENTREPAÑOS  3.- ESTRUCTURA METÁLICA FORMADA POR 4 POSTES DE SECCIÓN DE ÁNGULO DE 25 X 50 MM. POR 2210 MM DE ALTURA EN LÁMINA CAL 14  4.- ENTREPAÑOS DE 915 X600 X 25 MM. EN LÁMINA DE ACERO A BASE DE UNA CHAROLA CAL 20  5.- CON REFUERZO PERIMETRAL POR LA PARTE INTERIOR, EN LÁMINA CAL 18 PARA FIJAR LOS POSTES.  6.- LLEVAN UN PAR DE BARRENOS EN CADA ESQUINA PARA EL PASO DE LOS TORNILLOS QUE FIJAN LOS ENTREPAÑOS  7- PREVIO LAVADO FOSFOTIZADO PARA RETIRAR TODA CONTAMINACION Y SEA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA  8- ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA ELECTROESTÁTICA HORNEADA  9- CAPACIDAD DE CARGA POR ENTREPAÑO DE 100 KGS DISTRIBUIDOS | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 | JUEGO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO DEL ANAQUEL, TORNILLERÍA CABEZA EXAGOBAL CON TUERCA Y RONDANA PLANA ANONIZADA, REFUERZOS EN TODO EL ANAQUEL. | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |