133. CARRO PORTA EXPEDIENTES CHICO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DEFINICIÓN: CARRITO DE ACERO INOXIDABLE PARA TRASLADAR EXPEDIENTES  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:  1.-FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE  2.- CON 2 REPISAS SUPERIORES CON BORDE DE 1” Y UN LADO ABIERTO  3.-REPISAS A 12” DE DISTANCIA  4.-RUEDAS GIRATORIAS (4) DE CAUCHO DE 4”  5.-CAPACIDAD DE PESO 500 LBS / 226 KG | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |