176. MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA DE ACERO INOXIDABLE CON DISEÑO ERGONÓMICO Y FUNCIONAL. 2. BARANDAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL 20 ACABADO PULIDO. 3. PARTE INFERIOR CON DOS CAJÓNES Y ENTREPAÑO A LA ALTURA DE LOS CAJONES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 20 DE 34X37X15 CM CON JALADERAS INTEGRADAS ACABADO PULIDO. 4. REPISA PORTABÁSCULA. 5. COLCHÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 DE DENSIDAD Y 5 CM DE ESPESOR MÍNIMO FORRADO DE CUBIERTA DE VINIL. 6. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 20 ACABADO PULIDO. 7. SISTEMA DE MEDICIÓN EN FORMA DE TABLA FABRICADO EN ALUMINIO DE 2.5 MM DE ESPESOR. 8. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO AISI 304 DE ACABADO PULIDO. 9. PUNTAS Y ORILLAS SIN FILOS PULIDA PARA EVITAR ACCIDENTES. 10. INFANTOMETRO METÁLICO GRADUADO DE 0 A 120 CMS GRABADO DE ALUMINIO 11. REGATON DE ALUMINIO DE ALTURA AJUSTABLE. 12. SUPERFICIES LISAS PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA. 13. RANGO DE MEDICIÓN DE 10 CM O MENOR HASTA 100 CM O MAYOR. ESCALA DE 1 MM. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| |RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |