94. CAMILLA RECTANGULAR DE REHABILITACIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. MATERIAL DE LA BASE: MADERA DE PINO. 2. MATERIAL DEL COLCHÓN: GOMA- ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. 3. ACABADOS DE LA MADERA BARNIZADA EN COLOR NATURAL. 4. DENSIDAD DEL POLIURETANO – ESPUMA 24 KG. 5. ALTURA 80 CM (+/- 5%). 6. ANCHURA 65 CM (+/- 5%). 7. LARGO 190 CM (+/- 5%). 8. COLOR NEGRO. 9. TIPO FIJA. 10. ACABADOS DEL COLCHÓN FORRADO CON UNA CAPA DE VINIL ANTIBACTERIAL Y RETARDANTE AL FUEGO. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |